# 附件2

# 病床采购项目需求及技术要求

\*1、规格:2080x970x500mm

\*2、背部升降85°±5°

\*3、床面板采用冷轧钢板镀锌一次冲压成型，有良好透气性长孔，具有床垫防滑功能。

4、铝合金护栏、前后侧伏，护栏可拆卸，护栏拉起时可放置餐板，使用安全、便捷、不夹手、不积灰尘，护栏开关外壳采用不小于2mm厚钢板冲压成型，比塑料或铝合金外壳牢固耐用，护栏放下时低于床垫。

5、手摇系统具有空转限位结构装置，延长手摇系统使用年限。

6、ABS床头尾板采用ABS塑料一次注塑而成，配有防撞胶，并配透明病号插卡，方便病历信息展示，牢固耐用、美观大方。

7、喷涂工艺：整床表面喷涂采取先酸洗磷化再镀锌再静电喷涂，表面防锈功能达到十年以上。

8、6公分床垫：与床尺寸配套，表面为环保防水帆布，易清洁，可拆洗，内置环保椰棕和优质海绵。

9、ABS整体面餐板，餐板面底下两侧各有加固钢管件，可承重65KG以上，并配有两个挂钩可固定在ABS床尾板上。

\*10、ABS床头柜规格：470×460×760mm，材料采用ABS塑料注塑而成，装配采用锁扣方式紧密牢固。柜两侧有毛巾架和杂物袋钩，一块餐板、一个抽屉、一条门，门内有一块层板可放开水壶，餐板抽屉门配有单独嵌入式拉手(拒绝没有嵌入式拉手)，拉手颜色和门、抽屉、餐板颜色一致，门可以左开，门换个方向也可以右开，操作方便，节省空间。

标准配置: ABS床头尾板1对，手摇安全限位摇杆1支，输液架插孔4个，铝合金护栏1付，引流挂钩2个，病号插卡1个，杂物架1个，6公分床垫1张，餐板1块，ABS床头柜1个。